Opis przedmiotu zamówienia
Dostawa sprzętu wraz z oprogramowaniem w celu doposażenia  pracowni  w ramach programu Wsparcia Ambulatoryjnego Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej
Przedmiotem zamówienia będzie dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu – doposażenia  pracowni  w ramach programu Wsparcia Ambulatoryjnego Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej 
W ramach zamówienia należy dostarczyć sprzęt komputerowy i oprogramowanie:
L.p.	Asortyment	Ilość sumaryczna
[w sztukach]	
			
1	Komputer stacjonarny	1	
2	Monitor komputerowy	1	
3	Urządzenie wielofunkcyjne A4	1	

Wykonawca zrealizuje dostawę w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy

Wykonawca dostarczy konkretny model urządzenia danego producenta. Wszystkie urządzenia w ramach modelu będą pochodzić od jednego producenta. Wszystkie komponenty oferowanego sprzętu muszą być oryginalnymi komponentami jednego producenta. Przez komponenty należy rozumieć jednostkę centralną, podstawkę, klawiaturę, myszkę.

Zamawiający wymaga, aby sprzęt w ramach komputera stacjonarnego i monitora:
1) pochodził z jednego źródła (ten sam producent sprzętu i jego komponentów),
2) składał się z takich samych części składowych (wszystkie egzemplarze w ramach modelu),
3) posiadał te same właściwości (w ramach modelu),
4) był jednakowy (w ramach modelu).
5) trwale oznaczony poprzez logo producenta, nazwę modelu, numery seryjne producenta,
6) posiadający symbole/numery katalogowe produktów (i wchodzących w ich skład komponentów)

Wszystkie dostarczane urządzenia (sprzęt) będą fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem dostawy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1. Komputery stacjonarne	
Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne	
Typ	Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz nazwy producenta.
	
Zastosowanie	Komputer przeznaczony do zastosowań ogólnych, w szczególności dla aplikacji biurowych, dostępu do internetu, oprogramowania medycznego oraz administracyjnego użytkowanego u Zamawiającego.
	
Procesor	Procesor klasy x86, obsługujący 64-bitowe systemy operacyjne, umożliwiający osiągnięcie przez komputer w zaoferowanej konfiguracji sprzętowej, w teście "PassMark Performance Test" wynik co najmniej 4800 punktów "PassMark CPU Mark". Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony "http://www.cpubenchmark.net" potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ.
	
Płyta główna	Płyta główna z wbudowanymi: min. 1 złączem PCI-E x16, min. 1 złącze PCI-E, 2 złącza DIMM z obsługą łącznie co najmniej 16GB pamięci RAM, min. 2 złącza typu SATA.

Chipset zapewniający poprawną pracę  oferowanego procesora.
	
Pamięć operacyjna	Min. 8GB, o przepustowości min. 12,8 GB/s, z możliwością rozbudowy do min. 16 GB.
	
Parametry pamięci masowej	Min. 500GB SATAII (7200 obr./min.)
	
Karta graficzna	Karta umożliwiająca pracę w rozdzielczości FullHD, kompatybilna z zaoferowanym systemem operacyjnym. Dopuszcza się kartę zintegrowaną z procesorem lub płytą główną komputera.
	
Wyposażenie multimedialne	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition.
	
Porty wejścia / wyjścia	Co najmniej  dwa porty graficzne: HDMI, DVI lub Displayport

Sześć portów USB: min. 2 x USB2.0 z przodu obudowy, min. 2 x USB3.0 i 2 x USB2.0 z tyłu obudowy (wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.).

Porty słuchawek i mikrofonu z przodu obudowy oraz z tyłu obudowy.

Karta sieciowa	Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ-45 wspierająca obsługę technologii Wake on LAN. Dopuszcza się kartę zintegrowana z płytą główną.
	
Obudowa i ergonomia	Typu Small Form Factor z obsługą kart PCI Express wyłącznie o niskim profilu, min. 2 kieszenie: 3,5”. 
Suma wymiarów obudowy nie większa niż 90 cm. Waga komputera nie większa niż 8 kg.
Obudowa musi umożliwiać łatwy demontaż dysku twardego, napędu optycznego oraz pamięci RAM. 

Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady typu "Kensington Lock"). 

Obudowa oraz napęd optyczny muszą umożliwiać prace w pionie oraz poziomie. 

Zasilacz o efektywności min. 80%, pracujący w sieci 230V 50/60 Hz prądu zmiennego.
	
System operacyjny	Oferowany komputer musi być zgodny przynajmniej z systemami użytkowanymi w środowisku Zamawiającego, tj.  Windows 7 Professional 64bit oraz Windows 8.x Professional 64bit. Windows 10 Pro

Zainstalowany fabrycznie system operacyjny Windows 10 Pro 64bit PL (nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft) z licencją i nośnikami dla oprogramowania Windows 10 Pro. System powinien oferować pełną funkcjonalność, w tym min.:
a) system operacyjny na którym można zainstalować i uruchomić, bez udziału wirtualizacji, emulatorów, innego oprogramowania trzeciego, lub innych dodatkowych mechanizmów, użytkowane w środowisku Zamawiającego programy pakietu Microsoft Office w wersji min. 2003 do najnowszej, aktualnie dostępnej, oprogramowanie dziedzinowe wspomagające działalność szpitala, specjalistyczne oprogramowanie medyczne, inne aplikacje wymagające środowiska Windows zarówno w wersji 32 jak 64 bitowej,
b) system operacyjny instalowany na sprzęcie fizycznym, zgodnym ze specyfikacją zamawianych komputerów,
c) system operacyjny mogący pracować w roli klienta MS Active Directory,
d) system operacyjny licencjonowany bezterminowo, o nieograniczonym czasie użytkowania,
e) system operacyjny którego licencja daje prawo do używania przynajmniej jednej wcześniejszej wersji produktu,
f) system operacyjny w pełnej polskiej wersji językowej interfejsu użytkownika wraz z pełnym polskim systemem pomocy,
g) system operacyjny w architekturze 64 bitowej,
h) dostęp do darmowych automatycznych aktualizacji systemu operacyjnego.

System operacyjny powinien być przygotowany w formie tzw. preinstalacyjnej przez producenta komputera, umożliwiającej odtworzenie systemu operacyjnego do stanu przygotowanego przez producenta. W komplecie wymagane oprogramowanie, w tym sterowniki niezbędne do poprawnej pracy komputera.
	
Funkcjonalność BIOS	BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI.

Możliwość bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o:
- wersji BIOS wraz z datą produkcji,
- nr seryjnym komputera wraz z oznaczeniem modelu,
- ilości pamięci RAM,
- typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, taktowaniu procesora i pamięci,
- modelu zainstalowanego dysku twardego,
- rodzajach napędów optycznych.

Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS).

Funkcja blokowania/odblokowania boot-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń.

Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego, selektywnego wyłączania napędów SATA z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. 

Możliwość zdefiniowania sekwencji boot-owania z możliwością wykluczenia dowolnego urządzenia z grupy: USB FDD, USB KEY, SATA 1, SATA 2, SATA 3, NETWORK, USB HDD, USB CDROM.

Automatyczna zmiana pracy wentylatorów w zależności od temperatury.

Możliwość ustawienia trybu wyłączenia komputera w stan niskiego poboru energii.

Obsługa BIOS przy wykorzystaniu klawiatury i myszki.
	
Wymagania dodatkowe	Oprogramowanie umożliwiające aktualizacje sterowników oraz podsystemu zabezpieczeń poprzez Internet z poziomu systemu operacyjnego.

Oprogramowanie służące do obsługi napędu DVD. 

Oprogramowanie do wykonania kopii bezpieczeństwa systemu operacyjnego i danych użytkownika na dysku twardym, zewnętrznych dyskach, sieci, CD-ROM-ie oraz ich odtworzenie po ewentualnej awarii systemu operacyjnego bez potrzeby jego re-instalacji.

Oprogramowanie umożliwiające analizę system w celu zdiagnozowania potencjalnych usterek.

Oprogramowanie w wersji polskiej lub angielskiej.

Pełnowymiarowa klawiatura USB w układzie polskim programisty, długość przewodu 1,8m.

Mysz optyczna USB z klawiszami oraz rolką (scroll), długość przewodu 1,8m.

Zainstalowany napęd optyczny umożliwiający odczyt i zapis płyt CD oraz DVD.

Opakowanie musi być wykonane z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu. 

Należy dostarczyć kabel sieciowy min. kat. 5e, zakończony wtykami RJ45 o długości min. 2m w celu podłączenia urządzenia do sieci komputerowej.
Należy dostarczyć kabel zasilający. 	
Certyfikaty i standardy	Dokument poświadczający, że oferowane stacje robocze produkowane są zgodnie z normą ISO-9001 (lub równoważny). Dokument należy załączyć do oferty.

Dokument poświadczający, że oferowane stacje robocze produkowane są zgodnie z normą ISO-14001 (lub równoważny). Dokument należy załączyć do oferty.

Deklaracja zgodności CE. Dokument należy załączyć do oferty.

Dokument poświadczający, że oferowane stacje robocze spełniają kryteria środowiskowe, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (według wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1. Dokument z grudnia 2006), jak również zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram. Dokument należy załączyć do oferty.

Gwarancja i wsparcie techniczne	Minimum 60 miesięcy gwarancji producenta, świadczonej w miejscu u Zamawiającego. Wymagany min. czas reakcji serwisu – najpóźniej w następnym dniu roboczym. Wymieniane dyski twarde zostają u Zamawiającego.

Wymagany serwis gwarancyjny sprzętu musi być świadczony przez organizację serwisową producenta lub firmę certyfikowaną przez producenta do świadczenia usług serwisowych, mającą swoją placówkę serwisową na terenie Polski, posiadającą certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny na świadczenie usług serwisowych.

Możliwość sprawdzenia okresu i reżimu gwarancji bezpośrednio na stronie producenta komputera po wpisaniu numeru seryjnego  – do oferty należy dołączyć odpowiedni link.

2. Monitory komputerowe 	
Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne	
Typ	Monitor. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz nazwy producenta.	
Przekątna ekranu	Nie mniejszy niż 20.5'' 	
Typ matrycy	TFT-TN	
Technologia podświetlania	Diody LED	
Natywna rozdzielczość	Nie mniejsza niż 1920 x 1080	
Czas reakcji matrycy	Nie większy niż 5ms	
Format obrazu	16:9	
Kąt widzenia pionowy	Nie mniejszy niż 65 Stopni	
Kąt widzenia poziomy	Nie mniejszy niż 90 Stopni	
Jasność	Nie mniejsza niż 250 cd/m ²	
Kontrast	Nie mniejszy niż 1000:1	
Pobór mocy 	Nie większy niż 25W	
Obudowa	Kolor obudowy czarny,
Zasilacz wewnętrzny,
Waga: nie większa niż 4 kg,
Obudowa wyposażona w złącze typu "Kensington Lock",
VESA
	
Wymagania dodatkowe	Złączę  DVI,HDMI lub Displayport dostosowany do złącza oferowanego komputera.
Rozmiar plamki: Nie większy niż 0,25mm
	
Certyfikaty i standardy	ENERGY STAR Rating 6.0
Windows Certification
	
Gwarancja	Minimum 60 miesięcy gwarancji producenta, świadczonej w trybie door-to-door, tj. odbiór urządzenia od klienta i dostawę do klienta naprawionego urządzenia.
	
Inne	Wraz z monitorem należy dostarczyć kabel zasilający (min. 1,8m) oraz kabel sygnałowy DVI (min. 1,8m) umożliwiający połączenie monitora z oferowaną jednostką centralną bez interfejsów pośredniczących.

 3. Urządzenie wielofunkcyjne A4	
Parametr	Wymagania minimalne	
Technologia	Laserowa (czarno-biały)	
Prędkość druku/kopiowania	Min. 33 str./min	
Funkcje	Drukowanie, skanowanie, kopiowanie	
Obsługiwany format papieru	Od A6 do A4	
Obsługa recept	Drukarka umożliwia drukowanie recept, nadrukowywanie na gotowych formularzach. Recepta ma wymiary nie mniejsze niż 90 mm (szerokość) i 200 mm (długość) oraz nie większe niż 110 mm (szerokość) i 215 mm (długość).	
Ilość podajników	Min. 2 (jeden A4 + podajnik na recepty)	
Gramatura papieru	60-160 g/m2	
Czas uzyskania pierwszej strony	Nie więcej niż 8 sekund	
Druk dwustronny	Automatyczny moduł druku dwustronnego	
Obciążenie miesięczne	Min. 50000 stron	
Rozdzielczość drukowania	Min. 600x600 dpi	
Skanowanie do formatów	Skanowanie w kolorze do min. TIFF, JPEG, PDF 	
Tryb skanowania	Skanowanie TWAIN	
Skaner	Kolorowy, dwustronny, jednoprzebiegowy lub mechanizm automatycznie odwracający (RADF)	
Rozdzielczość skanowania	600x600 dpi	
Podajnik skanera	Automatyczny podajnik oryginałów na min. 50 arkuszy A4.	
Język opisu strony	Min. PCL5, PCL6	
Pamięć operacyjna	Min. 1024MB	
Wbudowane interfejsy	Ethernet RJ45, USB	
Bezpieczeństwo sieciowe	Obsługa SSL/TLS, HTTPS, 802.1x	
Zasilanie	Urządzenie dostosowane do pracy w sieci 230V AC 50Hz	
Zarządzanie	Monitorowanie i zarządzanie urządzeniem poprzez SNMP, WEB (http/https).	
Oprogramowanie	Sterowniki dla systemów operacyjnych użytkowanych w środowisku Zamawiającego powinny obsługiwać przynajmniej następujące systemy operacyjne: MS Windows XP, MS Windows Vista, MS Windows 7, MS Windows 8/8.1, Windows 10, MS Windows Server 2008, MS Windows Server 2012 i nowsze, Linux, Macintosh OS X. Oprogramowanie umożliwiające skanowanie  do formatów PDF, JPG, TIFF z  poziomu aplikacji w systemie operacyjnym oraz z poziomu drukarki.  	
Pozostałe wymagania	Dostawa urządzenia z kompletem wyposażenia, wraz z tonerami i bębnem oraz innymi niezbędnymi do eksploatacji urządzenia elementami. 

Do każdej drukarki należy dołączyć taką ilość ew. dodatkowych tonerów, aby osiągnąć sumarycznie wydajność umożliwiającą wydrukowanie min. 8,5 tys. stron A4 (wliczając zainstalowany toner fabrycznie w drukarce). Dostarczony toner musi spełniać wymogi producenta dotyczące, jakości oraz nie może powodować utraty gwarancji na urządzenie.

Należy załączyć kabel sieciowy zakończony wtykami RJ45 o długości min. 3m w celu podłączenia urządzenia do sieci komputerowej oraz kabel USB min. 1,8m w celu podłączenia alternatywnie do komputera.	
Gwarancja	Minimum 36 miesięcy gwarancji producenta, świadczonej na zasadzie: odbiór urządzenia od klienta i dostawę do klienta naprawionego urządzenia lub naprawa w miejscu instalacji. W cenę urządzenia powinny być wliczone ewentualne przeglądy wymagane przez producenta urządzenia.